#TestInterrupt01.txt
0,StartLogging
#StartAccelerometer(EthAccelPCBName,AccelMask,TypeOfAcquisition)
#Torso just has 1 accel
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_LEFT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_RIGHT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_TORSO,1,RELATIVE_INTERRUPT)
#0,StartTouchSensor(ALL_ETHACCELS,3,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartTouchSensor(ETHACCELS_LEFT_LEG,0x3,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartTouchSensor(ETHACCELS_RIGHT_LEG,0x3,RELATIVE_INTERRUPT)
#1000,StopTouchSensor(ALL_ETHACCELS,3,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopTouchSensor(ETHACCELS_LEFT_LEG,0x3,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopTouchSensor(ETHACCELS_RIGHT_LEG,0x3,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_LEFT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_RIGHT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_TORSO,1,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopLogging
