#TestLogging01.txt
0,StartLogging
#StartAccelerometer(EthAccelPCBName,AccelMask,TypeOfAcquisition)
#Torso just has 1 accel
#0,StartAccelerometer(ALL_ETHACCELS,7,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_LEFT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_RIGHT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_TORSO,1,RELATIVE_INTERRUPT)
0,StartTouchSensor(ETHACCELS_ALL,3,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopTouchSensor(ETHACCELS_ALL,3,RELATIVE_INTERRUPT)
#1000,StopAccelerometer(ALL_ETHACCELS,7,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_LEFT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_RIGHT_LEG,7,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_TORSO,1,RELATIVE_INTERRUPT)
1000,StopLogging
