#TestMotorUntilAngle02.txt
0,StartLogging
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_LEFT_LEG,7,POLLING)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_RIGHT_LEG,7,POLLING)
0,StartAccelerometer(ETHACCELS_TORSO,1,POLLING)
0,StartTouchSensor(ETHACCELS_LEFT_LEG,0x3,POLLING)
0,StartTouchSensor(ETHACCELS_RIGHT_LEG,0x3,POLLING)
#TurnMotorUntilAngle(MotPCB,Mot#,Strength,Dur,AccelPCB,AccelNum,xyz,oper,angle1,angle2)
0,TurnMotorUntilAngle(ETHMOTORS_LOWER_BODY,0,-2,1000,ETHACCELS_LEFT_LEG,0,0,3,-1,1)
0,TurnMotorUntilAngle(ETHMOTORS_LOWER_BODY,1,-2,500,ETHACCELS_LEFT_LEG,0,2,3,-1,1)
#0,TurnMotor(ETHMOTORS_LOWER_BODY,0,-2,200)
1000,StopTouchSensor(ETHACCELS_LEFT_LEG,0x3,POLLING)
1000,StopTouchSensor(ETHACCELS_RIGHT_LEG,0x3,POLLING)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_LEFT_LEG,7,POLLING)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_RIGHT_LEG,7,POLLING)
1000,StopAccelerometer(ETHACCELS_TORSO,1,POLLING)
1000,StopLogging
